**Výzva na predkladanie ponúk**

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

* Názov adresy a kontaktné údaje: **Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany; tel.: 0903 515 863; e-mail: starosta@tekovskeluzany.sk**
* Webové sídlo (internetová adresa): [**www.tekovskeluzany.sk**](http://www.tekovskeluzany.sk)
* **Splnomocnený zástupca pre VO: e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50 028 014**

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL**): http://www.tekovskeluzany.sk/**

Názov predmetu zákazky: **Výmena povrchu viacúčelového ihriska v obci Tekovské Lužany**

Hlavný kód CPV: **39293400-6 Umelý trávnik**

 **45236119-7 Opravárske práce na športových ihriskách**

 **45212290-5 Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami**

 **77320000-9 Údržba športových ihrísk**

Druh zákazky: **dodávka tovaru s montážou**

Druh postupu: **zákazka s nízkou hodnotou**

**Stručný opis:**

Predmetom zákazky je zrealizovať výmenu povrchu multifunkčného ihriska nachádzajúceho sa v areáli základnej školy v obci Tekovské Lužany, p. č. 1369/1. Existujúci trávnik je opotrebovaný a ihrisko je v nevyhovujúcom stave. Cieľom výmeny povrchu je zabezpečenie a vytvorenie bezpečného, hygienicky vyhovujúceho športového povrchu.

Rozmery ihriska: 40m x 20m, 814 m2

Postup výmeny povrchu multifunkčného ihriska v obci Tekovské Lužany:

**01 Demontáž pôvodného povrchu**, ktorá pozostáva z odstránenia pôvodného povrchu, odstránenia značení ihriskových plôch, zrolovania a odvozu pôvodnej športovej plochy ihriska a odstránenia poškodených častí podkladovej plochy

**02 Oprava podkladných vrstiev,** ktorá pozostáva z nivelácie podkladových vrstiev – vyrovnania, doplnenia a zhutnenia vrchnej vrstvy podkladovej plochy z hutneného drveného kameniva fr. 0-4 tr. A, v zmysle platných noriem STN 736133

**03 Inštalácia nového umelého trávnika, dodávka a montáž –** na upravený a riadne prehutnený podklad bude inštalovaný končený športový povrch, a to umelá tráva s kremičitým vsypom výšky 15 – 20 mm v behúňoch, šírky 400 cm, voľne kladený s podlepovými spojmi. Do vopred pripravených špár v umelom povrchu sa vsádzajú hracie čiary, ktoré sú z rovnakého povrchu ako hrací povrch šírky 50 mm a fixujú sa podlepením. Hrací povrch bude stabilizovaný kremičitým vsypom.

**Technické požiadavky kladené na trávnik:**

* Multifunkčný umelý trávnik certifikovaný, farba zelená, vlákno polyetylén, monofilamentné, výška vlákna – 15mm, hustota vpichov 22000/m2, hmotnosť trávnika 2200g/m2, Dtex – 6600, výplň kremičitý piesok – 25kg/m2, trávnik pre čiary. Ďalšie špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch – Technickej správe.

**Požadovaná záruka je minimálne 24 mesiacov na celé dodané dielo.**

Obhliadku miesta realizácie je možno si dohodnúť: Ing. Marián Kotora, 0903 515 863

Predpokladaná hodnota zákazky: **15 664,79 EUR**

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: **Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou (vrátane DPH).**

Dĺžka trvania zákazky: **1 mesiac**

Podmienky účasti:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: Neuplatňuje sa

Finančné a ekonomické postavenie: Neuplatňuje sa

Technická alebo odborná spôsobilosť: Neuplatňuje sa

Použitie elektronickej aukcie: ~~áno~~/nie

Lehota na predkladanie ponúk: **do 31. júla 2018**

Termín otvárania ponúk: **01.08.2018**

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: **31.10.2018**

**Doplňujúce informácie:**

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

* Identifikačné údaje uchádzača
* Vyplnený položkovitý rozpočet, ktorý je prílohou tejto výzvy

1. Uchádzač predloží ponuku elektronicky na **e-mailovú adresu** **info@e-dotacie.sk** (splnomocnený zástupca pre verejné obstarávania aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie o doručení každej e-mailovej správy. Toto potvrdenie o doručení bude považované za preukázanie doručenia);

2. alebo poštou v obálke označenej „ihrisko“ a „NEOTVÁRAŤ“ na adresu splnomocneného zástupcu pre verejné obstarávanie**: e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, najneskôr do 31.07.2018.**

Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v tejto výzve na predkladanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a všetky doručené doklady musia byť datované a podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo inou poverenou osobou. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – prieskumu.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.

Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.

V Nitre, dňa 17.07.2018

 ..............................................................

 Ing. Drahoslava Mézešová

 štatutár mandatára

 na základe plnej moci

Príloha výzvy:

Príloha č. 1: Položkovitý rozpočet

|  |
| --- |
| ROZPOČET |

Výmena trávnika

Rozmer: 40 x 20

Miesto: obec Tekovské Lužany

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková bez DPH v Eur | Cena bez DPH v Eur | DPH v EUR | Celková cena s DPHv EUR |

Práce a dodávky (A)

Povrch ihriska

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| multifunkčný umelý trávnik certifikovaný, farba zelená, vlákno polyetylén, monofilamentné, výška vlákna – 15mm, hustota vpichov 22000/m2, hmotnosť trávnika 22000g/m2, Dtex-6600, výplň kremičitý piesok – 25kg/m2, trávnik pre čiary biely, žltý, prípočet -m2 za zarezanie | m2 | 814,00 |  |  |  |  |
| príslušenstvo – podlepovacia páska  | m | 400,00 |  |  |  |  |
| príslušenstvo – polyuretánové lepidlo | kg | 160,00 |  |  |  |  |
| doprava trávnika a príslušenstva | set | 1,00 |  |  |  |  |
| zrovnanie a úprava finálnej podkladovej vrstvy pred montážou trávnika | m2 | 814,00 |  |  |  |  |
| montáž trávnika vrátane čiarovania – malý futbal, volejbal | m2 | 814,00 |  |  |  |  |
| kremičitý sušený piesok | t | 20,35 |  |  |  |  |
| doprava piesku | set | 1,00 |  |  |  |  |
| zaplnenie trávnika pieskom | m2 | 814,00 |  |  |  |  |
| demontáž pôvodného povrchu a podkladových vrstiev | m2 | 814,00 |  |  |  |  |

Práce a dodávky (B)

Neutralizácia starého povrchu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vyčistenie a zhutnenie starého umelého trávnika | m2 | 814,00 |  |  |  |  |

Podložie – úprava

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úprava podkladu – doplnenie z kameniva drveného so zhutnením a zrovnaním hr. 0,5 cm | m2 | 814,00 |  |  |  |  |
| kamenivo drvené 0/4 vrátane dopravy | t | 10,38 |  |  |  |  |